# Esercizio: scaltola per Arduino

- Il secondo esercizio è una scatola per la scheda Arduino.
- Il fondo, spesso 2mm, è un rettangolo con gli angoli arrotondati. Il raggio degli arrotondamenti è di 2mm. La distanza orizzontale tra i centri è di 69mm, quella verticale di 54mm.
- I bordi hanno la stessa sagoma del fondo, sono spessi 2mm ed alti 18mm
- Le quattro torrette cono tutte di raggio 4mm, con un foro centrale da 1,4mm. I centri sono rispettivamente in X=15,5 Y=3; X=66 Y=7,5; X=15,5 Y=51; X=66 Y=35,5, tutti in mm
- Sul lato sinistro troviamo i fori per i connettori. Entrambi sono ad un'altezza dal piano di 4mm ed alti 12,5mm. Uno è a 3mm dallo spigolo destro, largo 10mm, l'altro a 32mm dallo spigolo destro e largo 14mm.
- Per finire abbiamo uno smanco sulla torretta in alto a sinistra, rivolto verso destra, a 2mm dal centro della torretta, centrato e alto 2,5mm e profondo 2mm.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence