# Part Design - Rotazione Solidi

- Per impostare una rotazione occorre indicare un angolo ed una direzione
- La rotazione avverrà in senso antiorario rispetto a quella direzione.
- La direzione viene indicata tramite un versore
- Si indicano le coordinate della punta di una freccia (vettore) che ha la coda nell'origine.
- Nel versore la lunghezza della freccia è unitaria, nel nostro caso qualunque lunghezza va bene.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence