# Part Design: Estrusioni su faccia

- Per creare un prisma su di una faccia, dopo aver creato lo schizzo da estrudere, dovremo selezionare la faccia con il tasto sinistro del mouse: diventerà verde.
- Ora usiamo l'icona evidenziata nella terza barra degli strumenti (Mappa uno schizzo su una faccia)
- Ci verrà chiesto quale schizzo mappare e ci verranno presentati tutti gli schizzi del disegno meglio quindi aver dato nomi significativi
- Verremo riportati nell'editor degli schizzi, per poter modificare lo schizzo mappato. Se abbiamo fatto lo schizzo correttamente potremo chiudere l'editor
- Nel pannello delle azioni è ora presente Prisma, ed il procedimento di estrusione è uguale a prima.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence