# Esercizio: Ruota

- L'ultimo esercizio è questa bella ruota con cava per un O-Ring da 5mm e foro per grano con fessura per il dado.
- Per prima cosa dovremo predisporre la sezione della ruota. Il raggio dell'albero è stato previsto in 2mm, ma potete aumentarlo. Il raggio del mozzo, di 10mm e quello della ruota di 30mm. I bordi della cava saranno di 1mm, la cava semicircolare avrà raggio 2,5mm. L'altezza totale del mozzo sarà di 14,5mm.
- Una volta eseguita la rotazione, predisporremo una cavità circolare passante sulla faccia della ruota di raggio 8mm, distante dal centro di 18mm.
- Per finire creeremo il foro per il grano di fissaggio sottraendo alla ruota un cilindro orizzontale di 1,6mm di raggio, all'altezza di 11 mm dal piano orizzontale
- Alla fine produrremo la cavità per il dado sottraendo alla ruota un prisma spesso 2mm e largo 5,6, posizionato ad un'altezza di 9mm, a 2,5mm dal centro, centrato sul foro del grano.
- Le misure sono puramente di fantasia e probabilmente il dado non sarà centrato sul foro.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence